# Montage du miroir, de l’aimant ou du crochet (voir figure E)

Le miroir (25), l’aimant (23) et le crochet (24) peuvent être montés sur la tête de caméra (14) en tant qu’accessoires.

Introduisez l’un des 3 accessoires jusqu’en butée sur le renfoncement de la tête de caméra (14).

Remarque : L’aimant (23) et le crochet (24) ne sont conçus que pour déplacer et retirer de petits objets légers et mobiles. Une traction trop importante risque d’endommager la caméra d’inspection ou l’accessoire.