# نحوه نصب آینه، آهنربا یا قلاب (رجوع کنید به تصویر E)

آینه (25)، آهنربا (23) و قلاب (24) را می توان به عنوان وسیله کمکی روی سر دوربین (14) نصب کرد.

یکی از 3 وسیله کمکی را همانطور که در تصویر ارائه شده است، تا انتها روی شیار سر دوربین (14) برانید.

نکته: آهنربا (23) و قلاب (24) فقط جهت حرکت دادن و جدا کردن اجسامی که سفت بسته نشده و کوچک و سبک هستند مناسب است. در صورت محکم کشیدن ممکن است دوربین بازرسی یا وسیله کمکی آسیب ببینند.