# Colocação em ‌funcionamento

##

Abra a cobertura superior (10) e empurre o cartão Micro-SD (20) para dentro da ranhura (11) até ao batente. Feche novamente a cobertura superior.

##

Para ligar a câmara de inspeção prima a tecla de ligar/desligar (3). No mostrador (9) é exibido por breves instantes o ecrã inicial.

Nota: se ao ligar o cabo da câmara não estiver montado, o mostrador exibe uma mensagem de erro.

Para desligar a câmara de inspeção prima novamente a tecla de ligar/desligar (3).

Se não for premida qualquer tecla na câmara de inspeção, esta desliga-se automaticamente depois de decorrido o período definido (k).

##

Para aclarar a imagem da câmara, pode ligar a luz (15) na cabeça da câmara e regular a luminosidade.

A luminosidade pode ser definida em 4 níveis (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Para ligar a luz da câmara (15) e para aumentar a luminosidade, prima a tecla de iluminação/luminosidade (7) as vezes necessárias, até que seja alcançada a luminosidade desejada.

- Não olhe diretamente para a luz (15) nem aponte a luz para outras pessoas. A luz pode encandear os olhos.

Para reduzir a luminosidade e para desligar a luz da câmara (15), prima a tecla de iluminação/luminosidade (7) as vezes necessárias, até que seja alcançada a luminosidade desejada ou até que a luz seja desligada.

##

Premindo brevemente a tecla para ampliar (2) pode aumentar 1,5 vezes ou 2 vezes a imagem no mostrador.

##

Com a tecla Up is Up™ (5) rode a imagem de forma a que "em cima" também seja exibida no mostrador em cima.

Nota: função limitada com o espelho montado (25) e/ou com orientação vertical do cabo da câmara (13)

##

Com a tecla para comutar entre modo de imagem ou de vídeo (8) comute entre o modo de imagem ou de vídeo. O modo de gravação definido atualmente (a) é exibido na barra de estado (b).

Com a tecla do disparador para tirar fotos ou gravar um vídeo (6) tira uma foto no respetivo modo ou inicia e termina uma gravação de vídeo.

##

Premindo a tecla (4) é atribuída às teclas (8), (7), (5) e (4) uma outra função (de acordo com a apresentação por cima no mostrador) (2.º nível). Utilize estas teclas de acordo com a apresentação no mostrador.

Premindo brevemente a tecla (4) é aberto o modo de galeria. Premindo a tecla (4) pode ver a imagem em ecrã inteiro e premindo a tecla (6) pode reproduzir um vídeo.

Premindo longamente a tecla (4) é aberto o Modo de definições. São possíveis as seguintes definições:

- Reprodução de cores (ponto vermelho)/reprodução a preto e branco (ponto verde) (h)
- Luminosidade do mostrador (i)
- Data/hora (j)
- Função Auto-Off: duração da inatividade da câmara de inspeção, depois de se desligar (k)
- Duração da iluminação do mostrador (l)
- Ocupação da memória/formatação do cartão Micro-SD (m)

##

A barra de estado (b) é exibida no mostrador durante aprox. 2 segundos cada vez que for premida uma tecla. Ela indica:

- O modo de gravação definido (a)
- Data e a hora
- A ampliação definida (c)
- A luminosidade definida (i)
- O nível de carga da bateria/das pilhas (e)

##

A transferência de imagens e vídeos só é possível com o cartão Micro-SD (20) inserido.

A câmara de inspeção pode ser ligada a um computador através do cabo Micro-USB (19), para transferir imagens e vídeos.

Nota: A porta USB não pode ser utilizada juntamente com produtos da Apple (p. ex. MacBooks). Neste caso, a transferência de dados só funciona através do cartão Micro-SD.

A câmara de inspeção mostra que está ligada a um computador através de um símbolo no mostrador.

No computador a câmara de inspeção é exibida como uma unidade externa.

A bateria da câmara de inspeção não pode ser carregada através da ligação (12).

##

Abra a cobertura superior (10) e insira o cabo Micro-USB (19) na posição correta na ligação (12).

Após a transferência dos dados retire o cabo Micro-USB e feche novamente a cobertura superior.