# Dati tecnici

Telecamera da ispezione digitale |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Tensione nominale
Con batteria | V= | 10,8/12
Con pile | V= | 6
Pile (alcaline al manganese) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Umidità atmosferica relativa | % | 5–95A)
Lunghezza del cavo della telecamera | m | 1,2
Raggio di piegatura minimo possibile del cavo della telecamera | mm | 25
Diametro della testa della telecamera | mm | 8,5
Risoluzione del display |  | 320 × 240
Autonomia, circa | h | 2B)/6C)
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 217 × 90 × 49
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) | °C | –10 ... +50
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio senza batteria | °C | –20 ... +70
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio con batteria | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 12...

A)

  Senza condensa

B)

  Con pile

C)

  Con batteria, con il 100% di luminosità della lampada nella testa della telecamera

D)

  prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C