# Arbejdsanvisning

Kontrollér de omgivelser, du ønsker at inspicere, og vær særligt opmærksom på forhindringer og farlige steder.

Bøj kamerakablet (13), så kamerahovedet uden problemer kan føres ind i de omgivelser, som skal undersøges. Før kamerakablet forsigtigt ind.

Tilpas lysstyrken til kameralyset (15), så det er let at se billedet. I forbindelse med kraftigt reflekterende genstande kan du for eksempel opnå bedre billeder med mindre lys.

Hvis de genstande, som skal undersøges, vises uskarpt, skal du reducere eller øge afstanden mellem kamerahoved (14) og genstand.

##

Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturområde fra −20 °C til 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Læs og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

##

| Årsag | Afhjælpning
--- | --- | ---
Fejlvisning på displayet
| Kamerakabel ikke monteret | Monter kamerakabel.
| Micro-SD-kort ikke isat eller isat forkert | Isæt Micro-SD-kortet, og skub det ind, indtil det ikke kan komme længere.