# Mise en marche

##

Ouvrir le cache supérieur (10) et insérez la carte Micro-SD (20) jusqu’en butée dans le logement (11). Refermez le cache supérieur.

##

Pour mettre en marche la caméra d’inspection, appuyez sur la touche Marche/Arrêt (3). L’écran d’accueil s’affiche pendant une courte durée sur l’écran (9).

Remarque : Un message de défaut s’affiche quand la caméra est mise en marche sans que le câble flexible soit monté.

Pour éteindre la caméra d’inspection, appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt (3).

La caméra d’inspection s’éteint automatiquement après écoulement du délai réglé (k) si aucune touche n’est actionnée.

##

Afin de voir une image plus claire sur l’écran, vous pouvez allumer la LED (15) logée dans la tête de caméra et régler sa luminosité.

La luminosité est réglable dans 4 positions (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Pour allumer la LED (15) et augmenter la luminosité, appuyez de façon répétée sur la touche éclairage/luminosité (7) jusqu’à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte.

- Ne regardez pas directement la LED (15) et ne dirigez pas la LED vers d’autres personnes. La lumière émise peut éblouir les yeux.

Pour réduire la luminosité et éteindre la LED (15), appuyez de façon répétée sur la touche éclairage/luminosité (7) jusqu’à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte ou que la LED s’éteigne.

##

Un court appui de la touche agrandissement (2) permet d’agrandir l’image visible sur l’écran d’un facteur 1,5 ou 2.

##

La touche Up is Up™ (5) permet d’orienter l’image de façon à ce que le « haut » se trouve vraiment en haut sur l’écran.

Remarque : La fonctionnalité est limitée quand le miroir (25) est monté et/ou en cas d’orientation verticale du câble de caméra (13).

##

La touche de commutation mode photo/mode vidéo (8) permet de commuter entre le mode photo et le mode vidéo. Le mode actuellement sélectionné (a) apparaît sur la barre d’état (b).

La touche déclencheur pour prise de photo / enregistrement vidéo (6) permet, selon le mode sélectionné, de prendre une photo ou de démarrer/arrêter un enregistrement vidéo.

##

La touche (4) permet d’attribuer une autre fonction aux touches (8), (7), (5) et (4) (selon la représentation sur l’écran au-dessus) (2e niveau). Utilisez ces touches conformément à la représentation sur l’écran.

Un court appui de la touche (4) ouvre le mode galerie. En appuyant sur la touche (4), vous pouvez voir l’image en plein écran et en appuyant sur la touche (6) vous pouvez visionner une vidéo.

Un appui long de la touche (4) active le mode paramètres. Les réglages suivants sont possibles :

- Image couleur (point rouge) / image noir et blanc (point vert) (h)
- Luminosité de l’écran (i)
- Date/heure (j)
- Fonction Auto-Off : durée d’inactivité de la caméra d’inspection après laquelle elle s’éteint automatiquement (k)
- Durée d’éclairage de l’écran (l)
- Occupation mémoire/formatage de la carte Micro-SD (m)

##

La barre d’état (b) apparaît sur l’écran pendant env. 2 s après chaque actionnement d’une touche. Elle indique :

- le mode de prise de vue actuel (a)
- la date et l’heure
- l’agrandissement réglé (c)
- la luminosité réglée (i)
- le niveau de charge de l’accu/des piles (e)

##

La transmission d’images et de vidéos n’est possible que quand une carte Micro-SD (20) est insérée.

Pour transmettre des images et des vidéos, la caméra d’inspection peut être reliée à un ordinateur au moyen du câble Micro-USB (19).

Remarque : La prise USB n’est pas utilisable pour des produits Apple (p. ex. MacBooks). La transmission de données ne fonctionne dans ce cas là que via la carte Micro-USB.

La caméra d’inspection indique au moyen d’un symbole que vous êtes connecté à un ordinateur.

Sur l’ordinateur, la caméra d’inspection est reconnue comme lecteur externe.

L’accu de la caméra d’inspection ne peut pas être rechargée à partir de la prise (12).

##

Ouvrez le cache supérieur (10) et insérez le câble Micro-SD (19) dans le bon sens dans la prise (12).

Au terme de la transmission de données, débranchez le câble Micro-USB et refermez le cache supérieur.