# Praca

- Urządzenie ręczne (1) i akumulator (17) należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem. Właściwie podłączony przewód kamery i głowica kamery są wodoszczelne. Urządzenie ręczne i akumulator nie posiadają jednak zabezpieczenia przed wodą. W razie kontaktu z wodą istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.

- Nie należy używać kamery inspekcyjnej w przypadku zaparowania soczewki w głowicy kamery (14). Kamerę inspekcyjną należy włączyć dopiero wtedy, gdy wilgoć odparuje. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kamery inspekcyjnej.

- Włączone oświetlenie (15) może nagrzać się podczas pracy do wysokich temperatur. Nie dotykać oświetlenia, aby zapobiec oparzeniom.

- Kamerę inspekcyjną należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury. Nie należy ich na przykład pozostawiać przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których kamera inspekcyjna narażona była na większe wahaniom temperatury, należy przed przystąpieniem do jej użytkowania odczekać, aż powróci ona do normalnej temperatury.

Uruchamianie
Wskazówki dotyczące pracy