# Nguồn cung năng lượng

Camera kiểm tra có thể hoạt động bằng các loại pin thông thường hay với pin hợp khối Li-Ion hiệu Bosch.

## Vận hành bằng đầu nối ắc quy (xem Hình A)

Pin phải được lắp vào đầu nối pin.

- Bộ thích nghi pin hoàn toàn dùng để sử dụng trong camera kiểm tra của Bosch và không được phép sử dụng cùng với dụng cụ điện tử.

Để lắp pin, hãy đẩy vỏ (26) của đầu nối pin vào ngăn (28). Hãy cài pin vào vỏ theo hình minh họa trên đầu chụp (27). Đẩy đầu chụp lên trên vỏ đến khi nó được gài vào khớp và nằm chính xác trên tay cầm của camera kiểm tra.

Để tháo pin hãy nhấn phím mở khóa (18) của đầu chụp (27) và kéo đầu chụp ra. Kéo vỏ bên trong (26) ra khỏi ngăn (28).

Luôn luôn thay tất cả pin cùng một lần. Chỉ sử dụng pin cùng một hiệu và có cùng một điện dung.

- Tháo pin ra khỏi camera kiểm tra nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Pin có thể hư mòn sau thời gian bảo quản lâu và tự xả điện.

## Vận hành bằng pin (xem Hình B)

- Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật. Chỉ những thiết bị nạp này phù hợp cho camera kiểm tra của bạn có sử dụng pin Li-Ion.

Lưu ý: Việc sử dụng pin không phù hợp với camera kiểm tra có thể dẫn đến lỗi chức năng hoặc gây hỏng camera kiểm tra.

Hướn dẫn: Pin đã được sạc một phần. Để đảm bảo hiệu suất tuyệt đối của pin, nên sạc đầy cho lần sử dụng đầu tiên.

Pin Li‑Ion hợp khối có thể nạp điện bất cứ lúc nào mà không làm giảm tuổi thọ của pin. Sự gián đoạn trong quá trình nạp điện không làm hư hại pin hợp khối.

Để lắp pin đã nạp (17), đẩy pin này vào ngăn (28), cho tới khi pin được gài vào khớp và nằm chính xác trên tay cầm của camera kiểm tra.

Để tháo pin (17), hãy nhấn Phím mở khóa (18) và kéo pin ra khỏi ngăn (28). Không dùng sức.