# Alimentare cu energie electrică

Camera de inspecţie poate funcţiona cu baterii uzuale sau cu un acumulator litiu‑ion Bosch.

## Funcţionarea cu adaptorul pentru baterii (consultă imaginea A)

Introduceţi bateriile în adaptorul pentru baterii.

- Adaptorul pentru baterii este destinat exclusiv utilizării la camerele de inspecţie Bosch prevăzute în acest scop şi nu poate fi folosit la sculele electrice.

Pentru introducerea bateriilor, împinge carcasa (26) a adaptorului pentru baterii în compartimentul (28). Introdu bateriile în carcasă conform imaginii de pe capacul de închidere (27). Împinge capacul de închidere deasupra carcasei, până când se fixează sonor şi este coplanar cu mânerul camerei de inspecţie.

Pentru extragerea bateriilor, apasă tastele de deblocare (18) a capacului de închidere (27) şi scoate capacul de închidere. Scoate carcasa (26) din interiorul compartimentului (28).

Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Folosiţi numai baterii de aceeaşi marcă şi capacitate.

- Scoate bateriile din camera de inspecţie dacă urmează să nu o utilizezi pentru o perioadă mai îndelungată de timp. În cazul depozitării mai îndelungate, bateriile se pot coroda şi autodescărca.

## Funcţionarea cu acumulator (consultă imaginea B)

- Foloseşte numai încărcătoarele specificate în datele tehnice. Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumulatorul litiu‑ion utilizat în camera ta de inspecţie.

Observaţie: Utilizarea de acumulatori care nu sunt adecvaţi pentru camera ta de inspecţie poate duce la disfuncţionalităţi sau la deteriorarea camerei de inspecţie.

Notă: Acumulatorul este parţial încărcat la livrare. Pentru a-i asigura puterea maximă, înainte de prima utilizare încărcaţi complet acumulatorul.

Acumulatorul litiu-ion poate fi încărcat în orice moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viaţă utilă. Întreruperea procesului de încărcare nu afectează acumulatorul.

Pentru introducerea acumulatorului încărcat (17), împinge-l în compartiment (28) până când se fixează sonor şi este coplanar cu mânerul camerei de inspecţie.

Pentru extragerea acumulatorului (17), apasă tastele de deblocare (18) şi scoate acumulatorul din compartiment (28). Nu forţa.