# مشخصات فنی

دوربین بازرسی دیجیتال |  | ‎GIC 120 C‎
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
ولتاژ نامی
با باتری قابل شارژ | V=‎ | 10,8/12
با باتری ها | V=‎ | 6
باتری‌ های (آلکالاین منگنز) |  | ‎4 × 1,5 V LR6 (AA)‎
رطوبت نسبی هوا | % | A)‎5–95‏
طول کابل دوربین | m | 1,2
حداقل شعاع خمش کابل دوربین | mm | 25
قطر سر دوربین | mm | 8,5
وضوح تصویر صفحه نمایشگر |  | ‎320 × 240‎
مدت عملکرد حدود | h | /B)2‏ C)6‏
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ | kg | 0,64
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | mm | ‎217 × 90 × 49‎
شرایط محیط
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارD) | ‎°C | ‎–10 ... +50‎
دمای مجاز محیط هنگام انبار کردن بدون باتری قابل شارژ | ‎°C | ‎–20 ... +70‎
دمای مجاز محیط هنگام انبار کردن با باتری قابل شارژ | ‎°C | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 10,8V...‎ ‎GBA 12V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 12...‎

A)

  عاری از بخارگرفتگی

B)

  با باتری قابل شارژ در صورت روشنایی ‎100 %‎ چراغ واقع در سر دوربین

C)

  با باتری ها

D)

  توان محدود برای دمای ‎<0 °C