# 工作提示

请检查需要视察的环境，请格外注意障碍物或危险位置。

弯曲摄像机电缆(13)，使摄像机头部能够顺利进入待检查环境中。仔细地导入摄像机电缆。

调整摄像机照明灯(15)的亮度，使图像清晰可见。如果物体反光强烈，您可以例如通过减少灯光获得更好的图像。

如果待检查物体成像模糊，请缩短或增大摄像机头部(14)和物体之间的距离。

##

保护充电电池，避免湿气和水分渗入。

充电电池必须储存在−20摄氏度至50摄氏度的环境中。夏天不得将充电电池放在汽车中。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关废弃处理的规定。

##

| 原因 | 解决措施
--- | --- | ---
显示屏中的故障显示
| 摄像机电缆未安装 | 安装摄像机电缆。
| Micro-SD卡未插入或未正确插入 | 插入Micro-SD卡并推至极限位置。