# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигурите на инспекционната камера на графичните страници.

(1) | Ръчен уред
(2) | Бутон увеличение
(3) | Пусков прекъсвач
(4) | Бутон Галерия/настройки (1. ниво) бутон OK/изтриване (2. ниво)
(5) | Бутон Up is Up™ (1. ниво) Бутон за прелистване напред (2. ниво)
(6) | Стартиране на заснемане на видео/снимки или възпроизвеждане на видео (режим Галерия)
(7) | Бутон Осветление/яркост (1. ниво) Бутон за прелистване назад (2. ниво)
(8) | Бутон за превключване между режим на снимки и видео (1. ниво) бутон Назад (2. ниво)
(9) | Дисплей
(10) | Горен капак
(11) | Слот за Micro-SD карта
(12) | Micro-USB интерфейс
(13) | Кабел на камерата
(14) | Глава на камерата
(15) | Лампа в главата на камерата
(16) | Леща на камерата
(17) | Акумулаторна батерияA)
(18) | Освобождаващ бутон
(19) | Micro-USB кабел
(20) | Micro-SD карта
(21) | Присъединяване за камера
(22) | Застопоряване кабел на камерата
(23) | Магнит
(24) | Кука
(25) | Огледало
(26) | Кутия за адаптeра за батерии
(27) | Капак на адаптeра за батерии
(28) | Гнездо

A)

  Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

## Показвани елементи (избор)

(a) | Избран фото- или видеорежим
(b) | Статусна лента
(c) | Настроено увеличение
(d) | Настроено осветление/яркост
(e) | Степен на зареденост на батериите/акумулаторните батерии
(f) | Символ за превключване между фото- и видеорежим
(g) | Символ за режим Галерия/режим Настройки
(h) | Превключвател цветно възпроизвеждане/черно-бяло възпроизвеждане
(i) | Настройка на яркостта на дисплея
(j) | Настройка дата/час
(k) | Настройка време за автоматично изключване (функция Auto-Off)
(l) | Настройка Продължителност на осветление на дисплея
(m) | Текущо заето пространство от Micro-SD картата