# Çalıştırma

##

Üst kapağı (10) açın ve Micro-SD kartı (20) dayanma noktasına kadar yuvaya (11) itin. Üst kapağı tekrar kapatın.

##

Denetim kamerasını açmak için açma/kapama tuşuna (3) basın. Ekranda (9) kısa bir süre başlangıç ekranı görüntülenir.

Not: Açma işlemi sırasında kamera kablosunun takılı olmaması halinde, ekranda bir hata iletisi görüntülenir.

Denetim kamerasını kapatmak için açma/kapama tuşuna (3) yeniden basın.

Denetim kamerasında hiçbir tuşa basılmazsa, kamera ayarlanan süre bittikten (k) sonra otomatik olarak kapanır.

##

Kamera görüntüsünü aydınlatmak için, kamera kafasındaki şık kaynağını (15) açabilir ve parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

Parlaklık 4 kademede (% 0, % 25, % 50, % 100) ayarlanabilir.

Kamera ışığını (15) açmak ve parlaklığı artırmak için, istenen parlaklığa ulaşana kadar aydınlatma/parlaklık (7) tuşuna art arda basın.

- Işık kaynağının (15) içine doğrudan bakmayın ve ışık kaynağını başka kişilere doğru yönlendirmeyin. Işık kaynağından gelen ışık gözleri kör edebilir.

Işığın parlaklığını azaltmak ve kamera ışığını (15) kapatmak için, istenen parlaklığa ulaşana veya ışık kapanana kadar aydınlatma/parlaklık (7) tuşuna art arda basın.

##

Büyütme (2) tuşuna kısa bir süre basmak suretiyle, ekrandaki görüntüyü 1,5 veya 2 kat büyütebilirsiniz.

##

Up is Up™ (5) tuşu ile ekranı "yukarı" ekranda yukarı gösterilene kadar döndürün.

Not: Ayna (25) takıldığında ve/veya kamera kablosunun (13) dikey konumlandırıldığında sınırlı işlevsellik

##

Fotoğraf veya video modu arasında geçiş yapma tuşu (8) ile fotoğraf veya video modu arasında geçiş yapın. Güncel olarak ayarlanmış olan kayıt modu (a) durum göstergesinde (b) gösterilir.

Fotoğraf veya video kaydı için tetikleme tuşu (6) ile ilgili modda bir fotoğraf kaydedin veya video kaydını başlatın veya durdurun.

##

(4) tuşuna basılarak (8), (7), (5) ve (4) tuşlarına başka işlevler atanır (ekrandaki gösterime göre) (2. düzey). Bu tuşları ekrandaki görünüme uygun şekilde kullanın.

(4) tuşuna kısaca basıldığında Galeri modu açılır. Tuşa (4) basarak resimleri tam ekran boyutunda görebilir ve (6) tuşuna basarak videoyu oynatabilirsiniz.

Tuşa (4) uzun basıldığında Ayarlar modu açılır. Aşağıdaki ayarlar mümkündür:

- Renk çıkışı (kırmızı nokta)/siyah-beyaz çıkış (yeşil nokta) (h)
- Ekran parlaklığı (i)
- Tarih/saat (j)
- Auto-Off işlevi: Denetim kamerasının kapanacağı süre (k)
- Ekran aydınlatma süresi (l)
- Hafıza kullanımı/Micro-SD kartı formatlama (m)

##

Durum göstergesi (b) her tuşa basılıştan sonra ekranda yaklaşık 2 sn görüntülenir. Durum çubuğu şunları gösterir:

- Ayarlanmış yuva modu (a)
- Tarih ve saat
- Ayarlanmış büyütme (c)
- Ayarlanmış parlaklık (i)
- Akülerin/pillerin şarj durumu (e)

##

Resimlerin ve videoların aktarımı sadece Micro-SD kartı (20) takılı olduğunda mümkündür.

Denetim kamerası resim ve videoları aktarmak için Micro-USB kablo (19) üzerinden bilgisayara bağlanabilir.

Not: USB arabirimi Apple ürünleri (örn. MacBook'lar) ile bağlanıp kullanılamaz. Bu durumda sadece Micro-SD kartı üzerinden veri aktarımı gerçekleştirilir.

Denetim kamerası ekrandaki sembolle bilgisayar ile bağlı olduğunu gösterir.

Bilgisayarda denetim kamerası harici sürücü olarak gösterilir.

Denetim kamerasının aküsü bağlantı (12) üzerinden yüklenebilir.

##

Üst kapağı (10) açın ve Micro-USB kabloyu (19) düzgün pozisyonda bağlantıya (12) takın.

Veriler aktarıldıktan sonra Micro-USB kablosunu çıkarın ve üst kapağı tekrar kapatın.