# Указания за работа

Проверявайте средата, която желаете да инспектирате и следете по-специално за пречки или опасни места.

Огъвайте кабела на камерата (13) така, че главата на камерата да може да се вкара добре в подлежащата на изследване среда. Внимателно вкарвайте кабела на камерата.

Настройте яркостта на лампата на камерата (15) така, че картината да е с добър контраст. При силно отразяващи предмети, например, можете да постигнете по-добро качество на снимката с по-малко светлина.

Ако предметите, които се изследват, се представят неясно, намалете или увеличете разстоянието между главата на камерата (14) и предмета.

##

Предпазвайте акумулаторната батерия от влажност и вода.

Съхранявайте акумулаторната батерия само в температурния диапазон от −20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте акумулаторната батерия през лятото в автомобил на слънце.

Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната бате‌рия е изхабена и трябва да бъде заменена.

Спазвайте указанията за бракуване.

##

| Причина | Помощ
--- | --- | ---
Съобщения за грешка на дисплея
| Кабелът на камерата не е монтиран | Монтирайте кабела на камерата.
| Micro-SD картата не е поставена, респ. не е поставена правилно | Поставете Micro-SD-карта и я вкарайте до упор.