# Messa in funzione

##

Aprire la copertura superiore (10) e inserire la scheda Micro-SD (20) fino a battuta nello slot (11). Richiudere la copertura superiore.

##

Per accendere la telecamera da ispezione premere il tasto di accensione/spegnimento (3). Sul display (9) viene visualizzata brevemente la schermata iniziale.

Avvertenza: se all’accensione il cavo della telecamera non è montato, sul display viene visualizzato un messaggio d’errore.

Per spegnere la telecamera da ispezione premere il tasto di accensione/spegnimento (3).

Se non viene premuto alcun tasto, la telecamera da ispezione si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo impostato (k).

##

Per illuminare l’immagine della telecamera, è possibile accendere la lampada (15) nella testa della telecamera e regolare la luminosità.

È possibile impostare la luminosità in 4 livelli (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Per accendere la lampada nella testa della telecamera (15) e per aumentare la luminosità premere una o più volte il tasto illuminazione/luminosità (7) fino a raggiungere la luminosità desiderata.

- Non guardare direttamente la luce della lampada (15) e non orientare la lampada verso altre persone. La luce della lampada può abbagliare.

Per diminuire la luminosità e per spegnere la lampada (15) premere una o più volte il tasto illuminazione/luminosità (7) fino a raggiungere la luminosità desiderata o fino a spegnere la lampada.

##

Premendo brevemente il tasto ingrandimento (2) è possibile ingrandire l’immagine sul display di 1,5 volte o 2 volte.

##

Con il tasto Up is Up™ (5) l’immagine viene ruotata in modo che ciò che è situato in alto nella realtà venga anche visualizzato in alto sul display.

Avvertenza: funzione limitata con specchietto (25) montato e/o con cavo della telecamera (13) in posizione verticale

##

Con il tasto per commutare tra modalità foto e video (8) è possibile passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa. La modalità (a) impostata viene visualizzata nella barra di stato (b).

Con il pulsante per foto o riprese video (6) è possibile scattare una foto o avviare e terminare una ripresa video, a seconda della modalità impostata.

##

Premendo il tasto (4), ai tasti (8), (7), (5) e (4) viene assegnata una funzione diversa (indicata dalla rappresentazione nel display sopra i tasti) (2° livello). Utilizzare questi tasti come indicato nella rappresentazione sul display.

Premendo brevemente il tasto (4) si apre la modalità galleria. Premendo il tasto (4) è possibile vedere l’immagine a schermo intero e premendo il tasto (6) è possibile riprodurre un video.

Premendo a lungo il tasto (4) si apre la modalità impostazioni. Sono possibili le seguenti impostazioni:

- Visualizzazione a colori (punto rosso)/visualizzazione in bianco e nero (punto verde) (h)
- Luminosità del display (i)
- Data/ora (j)
- Funzione Auto-Off: durata del periodo di inattività della telecamera prima dello spegnimento della telecamera (k)
- Durata dell’illuminazione del display (l)
- Spazio di memoria utilizzato/formattazione della scheda Micro-SD (m)

##

Dopo ogni pressione di un tasto, la barra di stato (b) viene visualizzata sul display per circa 2 s. La barra visualizza le seguenti informazioni:

- Modalità di ripresa impostata (a)
- Data e ora
- Ingrandimento impostato (c)
- Luminosità impostata (i)
- Livello di carica della batteria/delle pile (e)

##

Il trasferimento di immagini e video è possibile solo con la scheda Micro-SD (20) inserita.

La telecamera da ispezione può essere collegata a un computer mediante il cavo Micro-USB (19) per trasferire immagini e video.

Avvertenza: L’interfaccia USB non può essere utilizzata con prodotti Apple (ad es. MacBook). In questo caso, è possibile trasferire dati solo mediante la scheda Micro-SD.

La telecamera da ispezione indica con un simbolo sul display quando è collegata con un computer.

Sul computer la telecamera da ispezione viene visualizzata come unità esterna.

La batteria della telecamera da ispezione non può essere ricaricata tramite la presa (12).

##

Aprire la copertura superiore (10) e inserire in posizione corretta il cavo Micro-USB (19) nella presa (12).

Dopo il trasferimento dei dati, rimuovere il cavo Micro-USB e richiudere la copertura superiore.