# Utilisation

- Protégez le boîtier de caméra (1) et l’accu (17) de l’humidité et des rayons directs du soleil. Quand ils sont montés correctement, le câble flexible et la tête de caméra sont étanches. Le boîtier de caméra et l’accu ne sont cependant pas protégés contre l’eau ; au cas où ils entreraient en contact avec l’eau, il y a risque de choc électrique et de dommages.

- N’utilisez pas la caméra d’inspection quand l’optique de la tête de caméra (14) est embuée. Attendez jusqu’à ce que l’humidité se soit évaporée avant de mettre en marche la caméra d’inspection. La caméra d’inspection risque sinon d’être endommagée.

- Quand elle est allumée, la LED (15) risque de devenir chaude. Ne la touchez pas pour éviter toute brûlure.

- N’exposez pas la caméra d’inspection à des températures extrêmes ou de fortes fluctuations de température. Ne la laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture. Si la caméra d’inspection est exposée à de fortes fluctuations de température, laissez-la revenir à la température ambiante avant de la remettre en marche.

Mise en marche
Instructions d’utilisation