# Работа с инструментом

- Оберегайте ручное устройство (1) и аккумулятор (17) от сырости и прямых солнечных лучей. Кабель камеры и камера водонепроницаемы при условии правильной установки. Однако ручное устройство и аккумулятор не защищены от воды, при контакте с водой существует опасность поражения электрическим током или материального ущерба.

- Не используйте инспекционную камеру, если объектив на головке камеры (14) запотел. Включайте инспекционную камеру только после испарения влаги. В противном случае возможно повреждение инспекционной камеры.

- Включенная лампа (15) во время работы может нагреваться. Не прикасайтесь к лампе, чтобы не получить ожоги.

- Не подвергайте инспекционную камеру воздействию экстремальных температур и перепадов температуры. Не оставляйте, например, их на длительное время в автомобиле. При сильных перепадах температуры дождитесь прогрева или охлаждения камеры до температуры окружающей среды, прежде чем начать работу с ней.

Включение инструмента
Указания по применению