# منبع تأمین انرژی

دوربین بازرسی را می توان یا با باتری های معمولی یا با باتری قابل شارژ لیتیوم یونی بوش به کار برد.

## نحوه کار با آداپتور باتری (رجوع کنید به تصویر A)

این باتریها در آداپتور باتریهای قلمی قرار داده می شود.

- آداپتور باتری تنها برای استفاده در دوربین های بازرسی پیش بینی شده بوش در نظر گرفته شده اند و نباید آنها را با ابزارهای برقی به کار برد.

جهت قرار دادن باتری ها، درپوش (26) آداپتور باتری را به داخل محفظه (28) برانید. باتری ها را مطابق شکل، روی سرپوش بست (27) در داخل محفظه قرار دهید. درپوش بست را روی روکش بکشید تا بطور محسوس جا بیفتد و با دستگیره دوربین بازرسی مماس شود.

جهت برداشتن باتری ها، دکمه های آزاد کننده قفل (18) سرپوش بست (27) را فشار دهید و سرپوش بست را بیرون بکشید. درپوش داخلی (26) را از محفظه (28) بیرون بکشید.

همواره همه ی باتری ها را همزمان عوض کنید. تنها از باتری های یک شرکت و با ظرفیت یکسان استفاده نمایید.

- در صورت عدم استفاده از دوربین بازرسی برای مدت طولانی، باتری ها را خارج کنید. در صورت نگهداری طولانی ممکن است باتری ها فرسوده و خود به خود خالی شوند.

## نحوه کار با باتری قابل شارژ (رجوع کنید به تصویر B)

- تنها از شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی استفاده کنید. تنها این شارژرها با باتری های قابل شارژ لیتیوم یونی سازگار با دوربین بازرسی شما منطبق می باشند.

نکته: استفاده از باتری های قابل شارژ نامتناسب با دوربین بازرسی شما، ممکن است منجر به بروز خطا در عملکرد یا آسیب دیدگی دستگاه شود.

نکته: باتری با شارژ نسبی ارسال می شود. جهت تضمین کارایی کامل باتریها، آن را قبل از اولین استفاده بطور کامل شارژ کنید.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطع کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

جهت قرار دادن باتری شارژ شده (17)، آن را به داخل محفظه (28) برانید تا بطور محسوس جا بیفتد و با دستگیره دوربین بازرسی مماس شود.

جهت برداشتن باتری قابل شارژ (17)، دکمه های آزاد کننده قفل (18) را فشار دهید و باتری قابل شارژ را از محفظه (28) بیرون بکشید. هنگام انجام این کار از اِعمال فشار خودداری کنید.