# Alimentation en énergie

La caméra d’inspection est conçue pour fonctionner avec des piles du commerce ou un accu Lithium-ion Bosch.

## Fonctionnement avec l’adaptateur piles (voir figure A)

Les piles doivent être insérées dans l’adaptateur de piles.

- L’adaptateur piles est uniquement destiné à une utilisation sur les caméras d’inspection Bosch conçues à cet effet. Il n’est pas conçu pour être utilisé avec des outils électroportatifs.

Pour insérer les piles, insérez le corps (26) de l’adaptateur piles dans le logement (28). Insérez les piles dans le corps comme représenté sur l’illustration du couvercle (27). Placez le couvercle au-dessus du corps et exercez une pression jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible et arrive au ras de la poignée de la caméra d’inspection.

Pour retirer les piles, pressez les pattes de déverrouillage (18) du couvercle (27) et enlevez le couvercle. Sortez le corps (26) du logement (28).

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez que des piles de la même marque et de même capacité.

- Sortez les piles de la caméra d’inspection si vous savez que vous n’allez pas l’utiliser pendant une période prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger quand l’appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une longue durée.

## Fonctionnement avec accu (voir figure B)

- N’utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls à être adaptés à l’accu Lithium-Ion de votre caméra d’inspection.

Remarque : L’utilisation d’accus non appropriés peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager la caméra d’inspection.

Remarque : La batterie est fournie partiellement chargée. Pour obtenir les performances maximales, chargez la batterie jusqu'à sa pleine capacité avec le chargeur avant la première utilisation.

La batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment, sans risque pour sa durée de vie. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas la batterie.

Pour mettre en place l’accu (17) chargé, insérez-le dans le logement (28) jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible et arrive au ras de la poignée de la caméra d’inspection.

Pour extraire l’accu (17), pressez les pattes de déverrouillage (18) et sortez l’accu du logement (28). Ne forcez pas.