# Caractéristiques ‌techniques

Caméra d’inspection |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Tension nominale
avec accu | V= | 10,8/12
avec piles | V= | 6
Piles (alcalines au manganèse) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Humidité l’air relative | % | 5–95A)
Longueur du câble flexible | m | 1,2
Petit petit rayon de courbure du câble flexible | mm | 25
Diamètre de la tête de caméra | mm | 8,5
Résolution d’écran |  | 320 × 240
Autonomie approx. | h | 2B)/6C)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | mm | 217 × 90 × 49
Conditions ambiantes
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisationD) | °C | –10 ... +50
Températures ambiantes autorisées pour le stockage (sans accu) | °C | –20 ... +70
Températures ambiantes autorisées pour le stockage (avec accu) | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 12...

A)

  sans buée

B)

  avec piles

C)

  avec accu (et luminosité de 100 % de la LED de la tête de caméra)

D)

  Performances réduites à des températures <0 °C