# Puštanje u rad

##

Otvorite gornji poklopac (10) i Micro-SD karticu (20) ugurajte do graničnika u slot (11). Ponovo zatvorite gornji poklopac.

##

Za uključivanje kamere za inspekcije pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje (3). Na displeju (9) se kratko prikazuje početni ekran.

Napomena: Ako prilikom uključivanja nije montiran kabl kamere, na displeju se prikazuje poruka o grešci.

Za isključivanje kamere za inspekcije ponovo pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje (3).

Ako ne pritisnete nijedan taster na kameri za inspekciju, po isteku podešenog vremenskog trajanja (k) ona se automatski isključuje.

##

Za posvetljavanje slike na kameri, možete da uključite svetla (15) na glavi kamere i da regulišete osvetljenost.

Osvetljenost može da se podesi u 4 stepena (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Za uključivanje svetla kamere (15) i za pojačavanje osvetljenosti pritiskajte taster osvetljenja/osvetljenosti (7) sve dok se ne postigne željena osvetljenost.

- Nemojte gledati direktno u svetla (15) i nemojte usmeravati svetla u drugu osobu. Svetlost može da vam zaslepi oči.

Za smanjenje osvetljenosti i za isključivanje svetala kamere (15) pritiskajte taster za osvetljenje/osvetljenost (7) sve dok se ne postigne željena osvetljenost odn. isključe svetla.

##

Kratkim pritiskom na taster (2) možete da uvećate sliku na displeju za 1,5 put ili 2 puta.

##

Pomoću tastera Up is Up™ (5) sliku obrnite tako da se takođe na displeju pokazuje „nagore“.

Napomena: ograničena funkcija kada je montirano ogledalo (25) i/ili kada je kabl kamere postavljen vertikalno (13)

##

Pomoću tastera za prebacivanje sa režima fotografije na režim video snimka i obrnuto (8) prebacujete sa režima fotografije na režim video snimka i obrnuto. Aktuelno podešeni režim snimanja (a) se prikazuje na statusnoj lestvici (b).

Pomoću tastera aktivator za snimak fotografije i video snimaka (6) u odgovarajućem režimu rada snimate fotografiju odn. započinjete i završavate snimanje video-snimka.

##

Pritiskom na taster (4) tasterima (8), (7), (5) i (4) se dodeljuje neka druga funkcija (u skladu sa prikazom na displeju) (2. nivo). Ove tastere upotrebljavajte u skladu sa prikazom na displeju.

Kratkim pritiskom na taster (4) otvara se režim galerije. Pritiskom tastera (4) možete da vidite sliku u punoj veličini slike i pritiskom tastera (6) možete da reprodukujete video-snimak.

Dugim pritiskom na taster (4) otvara se režim podešavanja. Moguća su sledeća podešavanja:

- Reprodukcija u boji (crvena tačka)/crno-bela reprodukcija (zelena tačka) (h)
- Osvetljenost displeja (i)
- Datum/vreme (j)
- Auto-Off funkcija: trajanje neaktivnosti kamere za inspekciju, posle koje se ona isključuje (k)
- Trajanje osvetljenja displeja (l)
- Konfiguracija memorije/formatiranje Micro-SD kartice (m)

##

Statusna lestvica (b) se pojavljuje na displeju posle svakog pritiska tastera na otprilike 2 sekunde. Ona prikazuje:

- podešeni režim snimanja (a),
- datum i tačno vreme,
- podešeno uvećanje (c),
- podešenu osvetljenost (i),
- status napunjenosti akumulatora/baterija (e).

##

Prenos slika i video snimaka je moguć samo sa ubačenom Micro-SD karticom (20).

Kameru za inspekciju možete da povežete pomoću Micro-USB kabla (19) sa kompjuterom, kako biste prenosili slike i video snimke.

Napomena: USB port ne može da se koristi u kombinaciji sa Apple proizvodima (npr. MacBooks). Prenos podataka u ovom slučaju funkcioniše samo preko Micro-SD kartice.

Kamera za inspekciju simbolom na displeju prikazuje da je povezana sa kompjuterom.

Na kompjuteru se prikazuje kamera za inspekciju kao eksterna pogonska jedinica.

Akumulator za kameru za inspekciju ne može da se puni preko priključka (12).

##

Otvorite gornji poklopac (10) i Micro-USB kabl (19) ugurajte u pravilnom položaju u priključak (12).

Posle prenosa podataka uklonite Micro-USB karticu i zatvorite gornji poklopac.