# Enerji kaynağı

Bu denetim kamerası piyasada bulunan pillerle veya bir Bosch Lityum İyon akü ile çalıştırılabilir.

## Pil adaptörü ile çalışma (bkz. resim A)

Bataryalar batarya adaptörüne yerleştirilir.

- Pil adaptörü sadece kendisi için öngörülen Bosch denetim kameraları için tasarlanmıştır ve elektrikli el aletleri ile kullanılamaz.

Pilleri takmak için pil adaptörü kasasını (26) yuvaya (28) yerleştirin. Pilleri vidalı kapak (27) üzerindeki şekle bakarak kasaya yerleştirin. Vidalı kapağı hissedilir biçimde kavrama yapıncaya ve denetim kamerasının tutamağına bağlanana kadar kovan üzerine itin.

Pilleri çıkarmak için vidalı kapağın (27) boşa alma tuşlarına (18) basın ve kapağı çıkarın. İçteki kovanı (26) yuvadan (28) çekerek çıkarın.

Bütün bataryaları daima eşzamanlı olarak değiştirin. Daima aynı üreticinin aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.

- Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri denetim kamerasından çıkartın. Piller uzun süre kullanım dışı kaldıklarında korozyona uğrayabilir ve kendiliğinden boşalabilir.

## Akü ile çalışma (bkz. resim B)

- Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazlarını kullanın. Sadece bu şarj cihazları denetim kameranızda kullanılabilen Lityum İyon aküler için tasarlanmıştır.

Not: Denetim kameranıza uygun olmayan akülerin kullanılması hatalı işlevlere veya radyoda hasara neden olabilir.

Not: Akü kısmi şarjlı olarak teslim edilir. Akünün tam performanslı olarak çalışmasını sağlamak için ilk kullanımdan önce aküyü tam olarak şarj edin.

Lityum İyon aküler kullanım ömürleri kısalmadan istendiği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.

Şarj edilen aküyü (17) yerleştirmek için, aküyü hissedilir şekilde yerine oturana kadar ve denetim kamerasının tutamağına bağlanana kadar yuvaya (28) itin.

Aküyü (17) çıkarmak için ilgili kilit açma tuşlarına (18) basın ve aküyü ilgili yuvadan (28) çekin. Bunu yaparken güç kullanmayın.