# Көрсетілген құрамды бөлшектер

Көрсетілген компоненттердің нөмірлері графикалық беттердегі тексеру камерасының сипаттамасына негізделген.

(1) | Қол құрылғысы
(2) | Үлкейту түймесі
(3) | Қосу/өшіру түймесі
(4) | Галерея/реттеулер түймесі (1-деңгей) OK/жою түймесі (2-деңгей)
(5) | Up is Up™ түймесі (1-деңгей) Алға парақтап өту түймесі (2-деңгей)
(6) | Суретке немесе бейнеге түсіруге немесе бейне ойнатуға арналған іске қосқыш (галерея режимі)
(7) | Жарықтандыру/жарықтық түймесі (1-деңгей) Артқа парақтап өту түймесі (2-деңгей)
(8) | Фото және видео режимдерінің арасында ауыстырып қосу түймесі (1-деңгей) Артқа қайту түймесі (2-деңгей)
(9) | Дисплей
(10) | Жоғарғы қаптама
(11) | Micro-SD картасының ұяшығы
(12) | Micro-USB кабелінің жалғағышы
(13) | Камера кабелі
(14) | Камера бастиегі
(15) | Камера бастиегіндегі шам
(16) | Камера объективі
(17) | АккумуляторA)
(18) | Босату түймесі
(19) | Micro-USB кабелі
(20) | Micro-SD картасы
(21) | Камера жалғағышы
(22) | Камера кабелінің бекіткіші
(23) | Магнит
(24) | Ілгек
(25) | Айна
(26) | Батарея адаптерінің қабы
(27) | Батарея адаптерінің құлыптау қақпағы
(28) | Науа

A)

  Бейнеленген немесе сипатталған керек-жарақтар стандартты жеткізілім жиынтығымен қамтылмайды. Толық керек-жарақтарды біздің керек-жарақтар бағдарламасынан табасыз.

## Индикация элементтері (таңдамалы)

(a) | Реттелген сурет пен бейне режимі
(b) | Күй панелі
(c) | Реттелген үлкейту
(d) | Реттелген жарық/жарықтық
(e) | Аккумуляторлар/батареялар зарядының деңгейі
(f) | Фото немесе видео режимдерінің арасында ауыстырып қосу белгісі
(g) | Галерея режимі/реттеулер режимі белгісі
(h) | Түрлі-түсті көрсетілім/ақ-қара түсті көрсетілім арасында ауыстырып қосу
(i) | Дисплей жарықтығын реттеу
(j) | Күн/уақытты реттеу
(k) | Автоматты түрде өшіру ұзақтығын реттеу (автоматты түрде өшіру функциясы)
(l) | Дисплейдің жану ұзақтығын реттеу
(m) | Micro-SD картасының ағымдағы жад үлестірілуі