# Energievoorziening

De inspectiecamera kan ofwel met gangbare batterijen of met een Bosch Li-Ion-accu worden gebruikt.

## Gebruik met batterij-adapter (zie afbeelding A)

De batterijen worden in de batterij-adapter geplaatst.

- De batterij-adapter is uitsluitend voor het gebruik in daarvoor bestemde Bosch inspectiecamera's bestemd en mag niet met elektrische gereedschappen worden gebruikt.

Voor het plaatsen van de batterijen schuift u de huls (26) van de batterijadapter in de schacht (28). Plaats de batterijen volgens de afbeelding op de afsluitkap (27) in de huls. Schuif de afsluitkap over de huls tot deze voelbaar vastklikt en vlak afsluit met de handgreep van de inspectiecamera.

Voor het verwijderen van de batterijen drukt u op de ontgrendelingstoetsen (18) van de afsluitkap (27) en trekt u de afsluitkap eraf. Trek de binnenliggende huls (26) uit de schacht (28).

Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterijen van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.

- Haal de batterijen uit de inspectiecamera, wanneer u deze langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen bij een langere periode van opslag corroderen en zichzelf ontladen.

## Gebruik met accu (zie afbeelding B)

- Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de Li-Ion-accu die bij uw inspectiecamera moet worden gebruikt.

Aanwijzing: Het gebruik van accu's die niet geschikt zijn voor uw inspectiecamera, kan leiden tot storingen of beschadiging van de inspectiecamera.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om het maximale vermogen van de accu te garanderen, dient u de accu vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

De Lithium-Ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

Voor het plaatsen van de geladen accu (17) schuift u deze in de schacht (28) tot deze voelbaar vastklikt en vlak afsluit met de handgreep van de inspectiecamera.

Voor het verwijderen van de accu (17) drukt u op de ontgrendelingstoetsen (18) en trekt u de accu uit de schacht (28). Gebruik daarbij geen geweld.