# Tehnilised andmed

Digitaalne kontrollkaamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nimipinge
akuga | V= | 10,8/12
patareidega | V= | 6
Patareid (leelis-mangaan) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Suhteline õhuniiskus | % | 5–95A)
Kaamerakaabli pikkus | m | 1,2
Kaamerakaabli väikseim painderaadius | mm | 25
Kaamerapea läbimõõt | mm | 8,5
Ekraani eraldusvõime |  | 320 × 240
Tööaeg u | h | 2B)/6C)
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 0,64
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 217 × 90 × 49
Keskkonnatingimused
soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) | °C | –10 ... +50
lubatud keskkonna temperatuur hoiustamisel ilma akuta | °C | –20 ... +70
lubatud keskkonna temperatuur hoiustamisel koos akuga | °C | ‒20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 12...

A)

  kastevaba

B)

  patareidega

C)

  akuga kaamerapea valgusti 100% heleduse juures

D)

  piiratud võimsus temperatuuril <0 °C