# نحوه راه اندازی

##

درپوش بالایی (10) را باز کنید و کارت Micro‑SD‏ (20) را تا انتها به داخل محل (11) برانید. درپوش بالایی را دوباره ببندید.

##

جهت روشن کردن دوربین بازرسی، دکمه روشن/خاموش (3) را فشار دهید. در صفحه نمایشگر (9) صفحه شروع برای مدت کوتاهی نشان داده می شود.

نکته: چنانچه هنگام روشن کردن، کابل دوربین نصب نشده نباشد، یک پیغام خطا در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

جهت خاموش کردن دوربین بازرسی، دکمه روشن/خاموش (3) را مجدداً فشار دهید.

چنانچه هیچ دکمه ای روی دوربین بازرسی فشرده نشود، دستگاه پس از اتمام مدت زمان تنظیم شده (k) خود به خود خاموش می شود.

##

جهت روشن تر کردن تصویر دوربین، می توان چراغ (15) واقع در سر دوربین را روشن کرد و روشنایی را تنظیم نمود.

درجه روشنایی را می توان در 4 سطح تنظیم نمود (‎0 %‎‏، ‎25 %‎،‏ ‎50 %‎،‏ ‎100 %‎).

جهت روشن کردن چراغ دوربین (15) را فشار دهید و برای افزایش میزان روشنایی، دکمه نور/روشنایی (7) را تا جایی فشار دهید که میزان روشنایی دلخواه به دست آید.

- مستقیماً به چراغ (15) نگاه نکنید و چراغ را به طرف افراد دیگر نگیرید. نور چراغ ممکن است چشم ها را کور کند.

جهت کاهش روشنایی و جهت خاموش کردن چراغ دوربین (15) دکمه نور/روشنایی (7) را تا جایی فشار دهید که میزان روشنایی دلخواه به دست آید یا دستگاه خاموش شود.

##

با فشردن کوتاه دکمه بزرگنمایی (2) می توانید تصویر موجود در صفحه نمایشگر را تا 1,5 یا 2 برابر بزرگ کنید.

##

با دکمه ‎Up is Up™‎ ‏(5)، تصویر را طوری بچرخانید که "بالا" در صفحه نمایشگر نشان داده شود.

نکته: عملکرد محدود در صورت نصب آینه (25) و/یا قرار گرفتن عمودی کابل دوربین (13)

##

با دکمه تعویض حالت بین عکس یا فیلم (8)، بین دو حالت عکس و فیلم جا به جا شوید. حالت تنظیم شده کنونی (a) در نوار وضعیت (b) نمایش داده می شود.

با دکمه ثبت عکس یا ضبط فیلم (6)، در حالت مربوطه عکس بگیرید یا ضبط فیلم را شروع و تمام کنید.

##

با فشردن دکمه (4)، به دکمه های (8)، (7)، (5) و (4) عملکرد دیگری (همانطور که در صفحه نمایشگر بالا نشان داده می شود) محول می شود (سطح 2). این دکمه ها را مطابق با آنچه در صفحه نمایشگر نشان داده می شود، به کار ببرید.

با فشردن کوتاه دکمه (4)، حالت گالری باز می شود. با فشردن دکمه (4)، می توان تصویر را در اندازه تمام صفحه دید و با فشردن دکمه (6)، یک فیلم پخش کرد.

با فشردن طولانی دکمه (4)، تنظیمات حالت باز می شود. تنظیمات زیر امکان پذیر هستند:

- پخش رنگی (نقطه قرمز)/پخش سیاه و سفید (نقطه سبز) (h)
- درجه روشنایی صفحه نمایشگر (i)
- تاریخ/ساعت (j)
- عملکرد قطع اتوماتیک: مدت غیر فعال بودن دوربین بازرسی که پس از آن دستگاه خاموش می شود (k)
- مدت روشنایی صفحه نمایشگر (l)
- استفاده از ظرفیت حافظه/فرمت کردن کارت Micro‑SD‏ (m)

##

نوار وضعیت (b) پس از هر بار فشردن دکمه برای ‎2 s‎ در صفحه نمایشگر نشان داده می شود. محتوای نشان داده شده عبارت است از:

- حالت ضبط تنظیم شده (a)
- تاریخ و زمان
- بزرگنمایی تنظیم شده (c)
- درجه روشنایی تنظیم شده (i)
- وضعیت شارژ باتری ها/باتری های قابل شارژ (e)

##

انتقال تصاویر و فیلم ها تنها با یک کارت Micro‑SD قرار داده شده (20) امکان پذیر است.

دوربین بازرسی را می توان به وسیله کابل Micro‑USB‏ (19) برای انتقال تصاویر و فیلم ها به یک رایانه متصل نمود.

نکته: رابط USB را نمی توان به محصولات Apple (برای مثال MacBook ها) متصل نمود. در این حالت، انتقال اطلاعات فقط از طریق کارت Micro‑SD انجام می شود.

دوربین بازرسی با یک علامت روی صفحه نمایشگر نشان می دهد که به رایانه متصل شده است.

دوربین بازرسی روی رایانه به عنوان یک درایور خارجی نشان داده می شود.

باتری قابل شارژ دوربین بازرسی را نمی توان به وسیله اتصال (12) شارژ کرد.

##

درپوش بالایی (10) را باز کنید و کابل Micro‑USB‏ (19) را بطور صحیح در محل اتصال (12) قرار دهید.

پس از انتقال اطلاعات، کابل Micro‑USB را جدا کنید و درپوش بالایی را دوباره ببندید.