# Technické údaje

Digitální kontrolní kamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Jmenovité napětí
s akumulátorem | V= | 10,8/12
s bateriemi | V= | 6
Baterie (alkalicko-manganové) |  | 4× 1,5 V LR6 (AA)
Relativní vlhkost vzduchu | % | 5–95A)
Délka kabelu kamery | m | 1,2
Nejmenší poloměr ohybu kabelu kamery | mm | 25
Průměr hlavy kamery | mm | 8,5
Rozlišení displeje |  | 320 × 240
Provozní doba cca | h | 2B)/6C)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Rozměry (délka × šířka × výška) | mm | 217 × 90 × 49
Podmínky prostředí
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) | °C | −10 až +50
Dovolená teplota prostředí při skladování bez akumulátoru | °C | −20 až +70
Dovolená teplota prostředí při skladování s akumulátorem | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 12...

A)

  Bez rosení

B)

  s bateriemi

C)

  s akumulátorem při 100% jasu světla v hlavě kamery

D)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C