# Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями инспекционной камеры.

(1) | Ручной прибор
(2) | Кнопка «Увеличение»
(3) | Выключатель
(4) | Кнопка «Галерея/Настройки» (1-й уровень) Кнопка «OK/Удалить» (2-й уровень)
(5) | Кнопка Up is Up™ (1-й уровень) Кнопка прокрутки вперед (2-й уровень)
(6) | Кнопка фото- или видеосъемки или воспроизведения видео (режим галереи)
(7) | Кнопка подсветки/яркости (1-й уровень) Кнопка прокрутки назад (2-й уровень)
(8) | Кнопка переключения между фото- и видеорежимом (1-й уровень) Кнопка возврата (2-й уровень)
(9) | Дисплей
(10) | Верхняя крышка
(11) | Слот для карты Micro-SD
(12) | Разъем для кабеля Micro-USB
(13) | Кабель камеры
(14) | Камера
(15) | Лампа в камере
(16) | Линза камеры
(17) | АккумуляторA)
(18) | Кнопка разблокировки
(19) | Кабель Micro-USB
(20) | Карта Micro-SD
(21) | Разъем камеры
(22) | Фиксация кабеля камеры
(23) | Магнит
(24) | Крючок
(25) | Зеркало
(26) | Кожух переходника для батареек
(27) | Крышка переходника для батареек
(28) | Отсек

A)

  Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассо‌ртимент принадлежностей см. в нашей программе принадлежностей.

## Индикаторы (выбор)

(a) | Установленный фото- или видеорежим
(b) | Строка состояния
(c) | Настроенное увеличение
(d) | Настроенная подсветка/яркость
(e) | Состояние заряда аккумулятора/батареек
(f) | Символ переключения между фото- и видеорежимом
(g) | Символ режима галереи / настроек режима
(h) | Переключение между цветным и черно-белым воспроизведением
(i) | Настройка яркости дисплея
(j) | Настройка даты/времени
(k) | Настройка продолжительности автоматического отключения (функция автоматического отключения)
(l) | Настройка длительности подсветки дисплея
(m) | Текущее состояние памяти карты Micro-SD