# 插圖上的機件

機件的編號和探斟攝像儀詳解圖上的編號一致。

(1) | 手持主機
(2) | 放大按鈕
(3) | 電源按鈕
(4) | 圖庫／設定按鈕（第 1 層） 確定／刪除按鈕（第 2 層）
(5) | Up is Up™ 按鈕（第 1 層） 下一頁按鈕（第 2 層）
(6) | 拍照／攝影或播放影片觸發鈕（圖庫模式）
(7) | 照明／亮度按鈕（第 1 層） 上一頁按鈕（第 2 層）
(8) | 照片／影片切換按鈕（第 1 層） 返回按鈕（第 2 層）
(9) | 顯示器
(10) | 上蓋
(11) | Micro-SD 卡插槽
(12) | Micro-USB 傳輸線接孔
(13) | 攝像電纜
(14) | 攝像頭
(15) | 攝像頭內的照明燈
(16) | 攝像鏡頭
(17) | 充電電池A)
(18) | 解鎖按鈕
(19) | Micro-USB 傳輸線
(20) | Micro-SD 卡
(21) | 攝像接頭
(22) | 攝像電纜鎖扣
(23) | 磁鐵
(24) | 卡鈎
(25) | 鏡子
(26) | 電池轉接匣
(27) | 電池轉接器的密封端蓋
(28) | 電池盒

A)

  圖文中提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

## 顯示元件（樣版）

(a) | 目前設為照片或影片模式
(b) | 狀態列
(c) | 目前設定的放大等級
(d) | 目前設定的照明／亮度
(e) | 充電電池／拋棄式電池的目前電量
(f) | 照片或影片模式的切換符號
(g) | 圖庫模式／模式設定的符號
(h) | 切換彩色／黑白
(i) | 設定顯示器亮度
(j) | 設定日期／時間
(k) | 設定自動關機時間（Auto-Off 功能）
(l) | 設定顯示器持續照明時間
(m) | Micro-SD 卡目前的記憶體使用量