# 插图上的机件

图示组件的编号和检测摄像机详解图上的编号一致。

(1) | 手持设备
(2) | 放大按键
(3) | 电源开关
(4) | 画廊/设置按键（第1层） 确认/删除按键（第2层）
(5) | 按键Up is Up™（第1层） 向前翻页按键（第2层）
(6) | 照相/摄影快门或视频播放按键（画廊）
(7) | 照明/亮度按键（第1层） 向后翻页按键（第2层）
(8) | 照相或摄影模式切换按键（第1层） 返回按键（2层）
(9) | 显示屏
(10) | 上盖板
(11) | Micro-SD卡插槽
(12) | Micro-USB电缆接口
(13) | 摄像机电缆
(14) | 摄像机头部
(15) | 摄像机头部照明灯
(16) | 摄像机镜头
(17) | 充电电池A)
(18) | 解锁按键
(19) | Micro-USB电缆
(20) | Micro-SD卡
(21) | 摄像机接口
(22) | 摄像机电缆止动件
(23) | 磁铁
(24) | 钩子
(25) | 镜子
(26) | 电池适配器外壳
(27) | 电池适配器密封帽
(28) | 匣仓

A)

  图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

## 显示元件（选择）

(a) | 设置的照相或摄影模式
(b) | 状态栏
(c) | 设置的放大功能
(d) | 设置的照明/亮度
(e) | 充电电池/电池充电电量
(f) | 照片和视频模式之间的切换图标
(g) | 画廊模式/设置模式图标
(h) | 彩色显示/黑白显示切换
(i) | 显示屏亮度设置
(j) | 日期/时间设置
(k) | 自动关闭（Auto-Off功能）时长设置
(l) | 显示屏照明时长设置
(m) | Micro-SD卡当前存储空间