# Rad

- Ručni alat (1) i aku-bateriju (17) zaštitite od vlage i izravnog sunčevog zračenja. Kabel kamere i glava kamere su nepropusni za vodu u slučaju ispravne montaže. Ručni alat i aku-baterija nisu zaštićeni od vode. U slučaju kontakta s vodom postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja.

- Ne upotrebljavajte inspekcijsku kameru ako je leća na glavi kamere (14) zamagljena. Uključite inspekcijsku kameru tek kada vlaga ispari. U suprotnom se inspekcijska kamera može oštetiti.

- Uključena svjetiljka (15) može tijekom rada postati vruća. Ne dodirujte svjetiljku kako biste izbjegli opekline.

- Inspekcijsku kameru ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature. Ne ostavljajte je npr. duže vrijeme u automobilu. Inspekcijsku kameru kod većih oscilacija temperature ostavite da se temperira prije stavljanja u pogon.

Puštanje u rad
Upute za rad