# Tehnični podatki

Digitalna pregledovalna kamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nazivna napetost
Z akumulatorsko baterijo | V= | 10,8/12
Z alkalnimi baterijami | V= | 6
Baterije (mangan-alkalne) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relativna zračna vlažnost | % | 5–95A)
Dolžina kabla kamere | m | 1,2
Najmanjši premer upogibanja kabla kamere | mm | 25
Premer glave kamere | mm | 8,5
Ločljivost zaslona |  | 320 × 240
Čas delovanja pribl. | h | 2B)/6C)
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | mm | 217 × 90 × 49
Okoljski pogoji
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjemD) | °C | –10 ... +50
Dovoljena temperatura okolice med shranjevanjem brez akumulatorske baterije | °C | –20 ... +70
Dovoljena temperatura okolice med shranjevanjem z akumulatorsko baterijo | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 12...

A)

  brez zarositve

B)

  Z alkalnimi baterijami

C)

  Z akumulatorsko baterijo pri 100-% svetlosti lučke v glavi kamere

D)

  omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C