# Pracovní pokyny

Zkontrolujte prostor, který chcete prohlížet, a všímejte si zejména překážek nebo nebezpečných míst.

Ohněte kabel kamery (13) tak, aby bylo možné hlavu kamery dobře zavést do kontrolovaného prostoru. Opatrně zaveďte kabel kamery.

Přizpůsobte jas světla kamery (15) tak, aby byl obraz dobře viditelný. Například u silně odrazivých předmětů můžete dosáhnout lepšího obrazu s méně intenzivním světlem.

Pokud nejsou zkoumané předměty zobrazené ostře, zmenšete nebo zvětšete vzdálenost mezi hlavou kamery (14) a předmětem.

##

Chraňte akumulátor před vlhkostí a vodou.

Akumulátor skladujte pouze v teplotním rozmezí od −20 °C do 50 °C. Nenechávejte akumulátor ležet např. v létě v autě.

Výrazně kratší doba chodu po nabití ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se vyměnit.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

##

| Příčina | Odstranění
--- | --- | ---
Chybový ukazatel na displeji
| Kabel kamery není zapojený | Zapojte kabel kamery.
| Micro-SD karta není vložená, resp. není správně vložená | Vložte Micro-SD kartu a zasuňte ji až nadoraz.