# Tehnički podaci

Digitalna kamera za inspekciju |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nominalni napon
Sa akumulatorom | V= | 10,8/12
Sa baterijama | V= | 6
Baterije (alkalna mangan) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relativna vlažnost vazduha | % | 5–95A)
Dužina kabla kamere | m | 1,2
Najmanji radijus skretanja kabla kamere | mm | 25
Prečnik glave kamere | mm | 8,5
Rezolucija displeja |  | 320 × 240
Trajanje u režimu rada otpr. | h | 2B)/6C)
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimenzije (dužina × širina × visina) | mm | 217 × 90 × 49
Okolni uslovi
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaD) | °C | –10 ... +50
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom skladištenja bez akumulatora | °C | –20 ... +70
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom skladištenja sa akumulatorom | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | GAL 12...

A)

  bez kondenzacije

B)

  Sa baterijama

C)

  Sa akumulatorom u slučaju 100 % jačine svetlosti u glavi kamere

D)

  ograničena snaga pri temperaturama <0 °C