# Puštanje u rad

##

Otvorite gornji poklopac (10) i umetnite Micro-SD karticu (20) do kraja u utor (11). Ponovno zatvorite gornji poklopac.

##

Za uključivanje inspekcijske kamere pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje (3). Na zaslonu (9) se kratko prikazuje početni zaslon.

Napomena: Ako pri uključivanju kabel kamere nije montiran, na zaslonu se pojavljuje poruka pogreške.

Za isključivanje inspekcijske kamere ponovno pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje (3).

Ako ne pritisnete niti jednu tipku na inspekcijskoj kameri, ona će se automatski isključiti nakon isteka namještenog trajanja (k).

##

Za posvjetljivanje slike kamere možete uključiti svjetiljku (15) u glavi kamere i regulirati svjetlinu.

Svjetlina se može namjestiti u 4 stupnja (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Za uključivanje svjetiljke kamere (15) i za pojačavanje svjetline pritisnite tipku za osvjetljenje/svjetlinu (7) nekoliko puta dok se postignete željenu svjetlinu.

- Ne gledajte izravno u svjetiljku (15) i ne usmjeravajte svjetiljku prema drugim osobama. Svjetlo svjetiljke može zaslijepiti oči.

Za smanjenje svjetline i za isključivanje svjetiljke kamere (15) pritišćite tipku za osvjetljenje/svjetlinu (7) sve dok ne postignete željenu svjetlinu ili dok se svjetiljka ne isključi.

##

Kratkim pritiskom na tipku za povećanje (2) možete povećati sliku na zaslonu za 1,5 puta ili 2 puta.

##

Pomoću tipke Up is Up™ (5) okrenite sliku tako da se „gore“ također prikazuje gore na zaslonu.

Napomena: Ograničena funkcija kada je montirano zrcalo (25) i/ili u slučaju okomitog centriranja kabela kamere (13)

##

Pomoću tipke za prebacivanje između režima fotografije ili režima videozapisa (8) prebacujete se između režima fotografije ili režima videozapisa. Trenutno namješteni režim snimanja (a) prikazuje se na statusnoj traci (b).

Pomoću tipke za okidač za snimanje fotografije ili videozapisa (6) snimite fotografiju u odgovarajućem režimu ili započnite i završite snimanje videozapisa.

##

Pritiskom na tipku (4) tipkama (8), (7), (5) i (4) dodjeljuje se neka druga funkcija (u skladu s prikazom na zaslonu) (2. razina). Ove tipke koristite u skladu s prikazom na zaslonu.

Kratkim pritiskom na tipku (4) otvara se režim galerije. Pritiskom na tipku (4) možete vidjeti sliku u punoj veličini slike, a pritiskom na tipku (6) reproducirate videozapis.

Dugim pritiskom na tipku (4) otvara se režim postavki. Moguće su sljedeće postavke:

- Prikaz u boji (crvena točka)/crno-bijeli prikaz (zelena točka) (h)
- Svjetlina zaslona (i)
- Datum/vrijeme (j)
- Funkcija Auto-Off: trajanje neaktivnosti inspekcijske kamere nakon kojeg se isključuje (k)
- Trajanje osvjetljenja zaslona (l)
- Konfiguracija memorije/formatiranje Micro-SD kartice (m)

##

Statusna traka (b) se prikazuje nakon svakog pritiska na tipku otprilike 2 s na zaslonu. Ona prikazuje:

- Namješteni režim snimanja (a)
- Datum i vrijeme
- Namješteno povećanje (c)
- Namještenu svjetlinu (i)
- Stanje napunjenosti aku-baterije/baterija (e)

##

Prijenos slika i videozapisa moguć je samo s umetnutom Micro-SD karticom (20).

Inspekcijsku kameru možete spojiti pomoću Micro-USB kabela (19) s računalom kako biste prenijeli slike i videozapise.

Napomena: USB sučelje ne može se upotrebljavati u kombinaciji s proizvodima Apple (npr. MacBook). U tom slučaju prijenos podataka funkcionira samo putem Micro-SD kartice.

Inspekcijska kamera prikazuje simbolom na zaslonu da je spojena s računalom.

Na računalu se prikazuje inspekcijska kamera kao vanjski pogon.

Aku-baterija inspekcijske kamere ne može se puniti preko priključka (12).

##

Otvorite gornji poklopac (10) i utaknite Micro-USB kabel (19) u ispravnom položaju u priključak (12).

Nakon prijenosa podataka izvucite Micro-USB kabel i ponovno zatvorite gornji poklopac.