# Ayna, mıknatıs veya kancanın takılması (bkz. Resim E)

Ayna (25), mıknatıs (23) ve kanca (24) yardımcı malzeme olarak kamera kafasına (14) takılabilir.

3 yardımcı malzemeden birini, resimde gösterildiği şekilde kamera kafasındaki (14) oluğa dayanıncaya kadar itin.

Not: Mıknatıs (23) ve kanca (24) sadece yerinde gevşek şekilde duran, küçük ve hafif nesneleri hareket ettirmek ve çıkartmak için uygundur. Çok güçlü bir çekme işleminin gerçekleştirilmesi halinde, denetim kamerası veya yardımcı malzemeler hasar görebilir.