# Работа

- Предпазвайте ръчния уред (1) и акумулаторната батерия (17) от влага и пряка слънчева светлина. При правилно монтиране кабелът на камерата и главата на камерата не пропускат вода. Ръчният уред и акумулаторната батерия обаче не са защитени от вода, при контакт с вода съществува опасност от токов удар или повреждане.

- Не използвайте инспекционната камера, ако лещата върху главата на камерата (14) е замъглена. Включвайте инспекционната камера едва когато влагата се е изпарила. Инспекционната камера в противен случай може да се повреди.

- Включената лампа (15) може по време на работа да се нагорещи. За да избегнете изгаряния, не допирайте лампата.

- Не излагайте инспекционната камера на екстремни температури или резки температурни промени. Напр. не ги оставяйте дълго време в автомобил. При големи температурни промени изчакайте инспекционната камера да се темперира, преди да я включите.

Пускане в експлоатация
Указания за работа