# Date tehnice

Cameră digitală de inspecţie |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Tensiune nominală
Cu acumulator | V= | 10,8/12
Cu baterii | V= | 6
Baterii (alcaline cu mangan) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Umiditate relativă a aerului | % | 5–95A)
Lungimea cablului camerei | m | 1,2
Cea mai mică rază de îndoire a cablului camerei | mm | 25
Diametrul capului camerei | mm | 8,5
Rezoluţie afişaj |  | 320 × 240
Durată aproximativă de funcţionare | h | 2B)/6C)
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | mm | 217 × 90 × 49
Condiţii de mediu
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiD) | °C | –10 ... +50
Temperatură ambiantă admisă în timpul depozitării, fără acumulator | °C | –20 ... +70
Temperatură ambiantă admisă în timpul depozitării, cu acumulator | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 12...

A)

  fără formare de condens

B)

  Cu baterii

C)

  Cu acumulator la o luminozitate de 100% a lămpii de pe capul camerei

D)

  putere mai redusă la temperaturi <0 °C