# نکات عملی

محیط مورد بازرسی را کنترل کنید و به خصوص به موانع یا جاهای خطرناک توجه کنید.

کابل دوربین (13) را طوری خم کنید تا سر دوربین به خوبی در محیط مورد بازرسی وارد شود. کابل دوربین را با احتیاط وارد کنید.

روشنایی چراغ دوربین (15) را طوری تنظیم کنید که تصویر به خوبی قابل تشخیص باشد. در صورت وجود اجسام با قابلیت انعکاس بالا می توانید به طور مثال با نور کم به تصویر بهتری دست یابید.

چنانچه اجسام مورد بررسی بطور واضح نمایش داده نمی شوند، آنگاه فاصله بین سر دوربین (14) و جسم را کم یا زیاد کنید.

##

باتری شارژی را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بدارید.

باتری قابل شارژ را فقط در محدوده دمایی ‎−20 °C‎ تا ‎50 °C‎ نگهداری کنید. برای مثال در تابستان باتری قابل شارژ را درون خودرو قرار ندهید.

افت قابل توجه مدت زمان كاركرد باتری كه تازه شارژ شده است، نمایانگر آن است كه باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود.

به نكات مربوط به نحوه از رده خارج كردن باتری توجه كنید.

##

| دلیل | راه حل
--- | --- | ---
نشانگر خطا در صفحه نمایشگر
| کابل دوربین نصب نشده است | کابل دوربین را متصل نمایید.
| کارت Micro-SD (درست) جا نیفتاده | کارت Micro-SD را جا بزنید و تا انتها برانید.