# Техникалық мәліметтер

Сандық тексеру камерасы |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Номиналды кернеу
Аккумулятормен | V= | 10,8/12
Батареялармен | V= | 6
Батареялар (сілтілі-марганец) |  | 4 × 1,5 В LR6 (AA)
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы | % | 5–95A)
Камера кабелінің ұзындығы | м | 1,2
Камера кабелінің ең кіші бүгіліс радиусы | мм | 25
Камера бастиегінің диаметрі | мм | 8,5
Дисплей ажыратымдылығы |  | 320 × 240
Жұмыс ұзақтығы шам. | сағ | 2B)/6C)
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 0,64
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | мм | 217 × 90 × 49
Қоршаған орта шарттары
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс істеп тұрған кездегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасыD) | °C | –10 ... +50
Аккумуляторсыз сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +70
Аккумулятормен сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 12...

A)

  конденсация жоқ

B)

  Батареялармен

C)

  Камера бастиегіндегі шамның 100% жарықтығындағы аккумулятормен

D)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген