# 技术参数

数字式检测摄像机 |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
额定电压
带充电电池 | 伏特= | 10.8/12
带电池 | 伏特= | 6
电池（碱-锰） |  | 4 × 1.5伏特LR6（AA）
相对空气湿度 | % | 5–95A)
摄像机电缆长度 | 米 | 1.2
摄像机电缆最小弯曲半径 | 毫米 | 25
摄像机头部直径 | 毫米 | 8.5
显示屏分辨率 |  | 320 × 240
运行时间大约 | 小时 | 2B)/6C)
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 0.64
尺寸（长 × 宽 × 高） | 毫米 | 217 × 90 × 49
环境条件
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
运行时允许的环境温度D) | 摄氏度 | –10至+50
不带充电电池存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+70
带充电电池存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
推荐的充电器 |  | GAL 12...

A)

  无露水

B)

  带电池

C)

  带充电电池，当摄像机头部照明灯亮度为100 %时

D)

  温度<0 摄氏度时功率受限