# Prikazane komponente

Numerisanje komponenata sa slika odnosi se na prikaz kamere za inspekciju na grafičkim stranama.

(1) | Ručni uređaj
(2) | Taster za povećanje
(3) | Taster za uključivanje/isključivanje
(4) | Taster galerija/podešavanja (1. nivo) Taster OK/brisanje (2. nivo)
(5) | Taster Up is Up™ (1. nivo) Taster za listanje unapred (2. nivo)
(6) | Okidač za snimak fotografije i video snimka ili za reprodukovanje video snimka (režim galerije)
(7) | Taster osvetljenje/jačina svetlosti (1. nivo) Taster za listanje unazad (2. nivo)
(8) | Taster za prebacivanje sa režima fotografija na režim video-snimka (1. nivo) Taster za povratak (2. nivo)
(9) | Displej
(10) | Gornji poklopac
(11) | Slot za Micro-SD karticu
(12) | Priključak za Micro-USB kabl
(13) | Kabl kamere
(14) | Glava kamere
(15) | Svetlo u glavi kamere
(16) | Sočiva kamere
(17) | AkumulatorA)
(18) | Taster za deblokiranje
(19) | Micro-USB kabl
(20) | Micro-SD kartica
(21) | Priključak kamere
(22) | Fiksiranje kabla kamere
(23) | Magnet
(24) | Kuke
(25) | Ogledalo
(26) | Futrola za adapter za akumulatore
(27) | Kapica za zatvaranje adaptera za akumulatore
(28) | Otvor

A)

  Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

## Pokazni elementi (odabir)

(a) | Podešeni režim za fotografiju ili video snimak
(b) | Statusna lestvica
(c) | Podešeno povećanje
(d) | Podešeno osvetljenje/jačina svetla
(e) | Status napunjenosti akumulatora/baterija
(f) | Simbol za prelazak sa režima fotografije na režim video snimka i obrnuto
(g) | Simbol za podešavanja režima galerije/režima podešavanja
(h) | Prelazak sa reprodukcije u boji na crno-belu reprodukciju i obrnuto
(i) | Podešavanje jačine svetlosti displeja
(j) | Podešavanje datuma/vremena
(k) | Podešavanje trajanja vremena automatskog isključivanja (Auto-Off funkcija)
(l) | Podešavanje trajanja osvetljenja displeja
(m) | Aktuelna konfiguracija memorije Micro-SD kartice