# Tehniskie dati

Digitālā kontrolkamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nominālais spriegums
Ar akumulatoru | V= | 10,8/12
Ar baterijām | V= | 6
Baterijas (sārma–mangāna) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Relatīvais gaisa mitrums | % | 5–95A)
Kameras kabeļa garums | m | 1,2
Kameras kabeļa minimālais liekuma rādiuss | mm | 25
Kameras galvas diametrs | mm | 8,5
Displeja izšķirtspēja |  | 320 × 240
Aptuvenais darbības laiks | h | 2B)/6C)
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,64
Izmērs (garums × platums × augstums) | mm | 217 × 90 × 49
Apkārtējie apstākļi
Ieteicamā apkārtējā temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Atļautā apkārtējā temperatūra lietošanas laikāD) | °C | –10 ... +50
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra glabāšanas laikā bez akumulatora | °C | –20 ... +70
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra glabāšanas laikā ar akumulatoru | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Ieteicamie lādētāji |  | GAL 12...

A)

  Bez kondensācijas

B)

  Ar baterijām

C)

  Ar akumulatoru, lietojot kameras galvā iebūvēto lampu ar 100 % spilgtumu

D)

  samazināta jauda pie temperatūras <0 °C