# Ekspluatācijas sākšana

##

Atveriet augšējo vāciņu (10) un iebīdiet Micro-SD karti (20) līdz atdurei slotā (11). No jauna aizveriet augšējo vāciņu.

##

Lai ieslēgtu kontrolkameru, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3). Displejā (9) īsu brīdi tiek rādīts sākuma ekrāns.

Piezīme. Ja ieslēgšanas brīdī kameras kabelis nav piemontēts, displejā tiek rādīts kļūdas ziņojums.

Lai izslēgtu kontrolkameru, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3).

Ja netiek nospiests neviens kontrolkameras taustiņš, tā pēc iestatītā laika posma (k) tiek automātiski izslēgta.

##

Lai kameras attēlu padarītu spilgtāku, varat ieslēgt kameras galvā iebūvēto lampu (15) un noregulēt spilgtumu.

Spilgtumu var iestatīt 4 līmeņos (0 %, 25 %, 50 %, 100 %).

Lai ieslēgtu kameras lampu (15) un palielinātu spilgtumu, vairākkārt nospiediet apgaismojuma/spilgtuma taustiņu (7), līdz tiek iegūts vajadzīgais spilgtuma līmenis.

- Neskatieties tieši lampā (15) un nevērsiet lampu pret citām personām. Lampas gaisma var apžilbināt acis.

Lai samazinātu spilgtumu un izslēgtu kameras lampu (15), vairākkārt nospiediet apgaismojuma/spilgtuma taustiņu (7), līdz tiek iegūts vajadzīgais spilgtuma līmenis vai lampa tiek izslēgta.

##

Īsi nospiediet palielinājuma taustiņu (2), lai palielinātu displejā redzamo attēlu 1,5 vai 2 reizes.

##

Nospiediet taustiņu „Up is Up™” (5), lai attēls displejā tiktu pagriezts ar „augšu” uz augšu.

Piezīme. Ierobežota funkcionalitāte, ja ir piemontēts spogulis (25) un/vai ja kameras kabelis (13) ir novietots vertikāli.

##

Nospiežot fotoattēlu vai video režīma pārslēgšanas taustiņu (8), pārslēdziet fotoattēlu vai video režīmā. Pašreiz iestatītais uzņemšanas režīms (a) tiek rādīts statusa joslā (b).

Nospiediet fotoattēlu vai video uzņemšanas slēdža taustiņu (6), lai attiecīgajā režīmā uzņemtu fotoattēlu vai sāktu un beigtu video uzņemšanu.

##

Nospiediet taustiņu (4), lai taustiņiem (8), (7), (5) un (4) piešķirtu citu funkciju (atbilstoši rādījumam displejā virs taustiņa) (2. līmenis). Izmantojiet šos taustiņus atbilstoši rādījumam displejā.

Īsi nospiediet taustiņu (4), lai atvērtu galerijas režīmu. Nospiediet taustiņu (4), lai skatītu attēlu pilnā ekrāna lielumā, vai taustiņu (6), lai atskaņotu video.

Turiet nospiestu taustiņu (4), lai atvērtu iestatījumu režīmu. Ir pieejami šādi iestatījumi:

- Krāsains attēls (sarkans punkts)/melnbalts attēls (zaļš punkts) (h)
- Displeja spilgtums (i)
- Datums/laiks (j)
- Automātiskās izslēgšanas funkcija: kontrolkameras neaktivitātes ilgums, pēc kura kontrolkamera tiek izslēgta (k)
- Displeja apgaismojuma ilgums (l)
- Micro-SD kartes atmiņas vieta/formatēšana (m)

##

Katru reizi pēc taustiņa nospiešanas displejā aptuveni 2 sekundes tiek rādīta statusa josla (b). Tajā ir redzami šādi simboli:

- Iestatītais uzņemšanas režīms (a);
- Datums un laiks;
- Iestatītais palielinājums (c);
- Iestatītais spilgtums (i);
- Akumulatora/bateriju uzlādes līmenis (e).

##

Attēlus un video var pārsūtīt tikai tad, ja ir ievietota Micro-SD karte (20).

Kontrolkameru var savienot ar datoru, izmantojot Micro-USB kabeli (19), lai pārsūtītu attēlus un video.

Piezīme: USB pieslēgvietu nevar izmantot savienošanai ar Apple ierīcēm (piemēram, MacBook). Šādā gadījumā datus var pārsūtīt, tikai izmantojot Micro-SD karti.

Ja kontrolkamera ir savienota ar datoru, tās displejā ir redzams attiecīgs simbols.

Datorā kontrolkamera tiek rādīta kā ārējais disks.

Kontrolkameras akumulatoru nevar uzlādēt, izmantojot pieslēgumu (12).

##

Atveriet augšējo vāciņu (10) un iespraudiet Micro-USB kabeli (19) pareizajā stāvoklī pieslēgvietā (12).

Kad datu pārsūtīšana ir pabeigta, izņemiet Micro-USB kabeli un no jauna aizveriet augšējo vāciņu.