# 에너지 공급

본 산업용 내시경은 일반 배터리를 사용하거나 보쉬사의 리튬 이온-충전용 배터리를 사용할 수 있습니다.

## 배터리 어댑터를 이용한 작동(그림 A 참조)

배터리를 배터리 어댑터에 삽입합니다.

- 본 산업용 내시경은 보쉬 측정공구용으로만 사용되도록 고안되었으며, 전동공구와 함께 사용해서는 안 됩니다.

배터리를 삽입하려면 배터리 어댑터 캡 (26) 을 슬롯 (28) 안으로 밀어 넣으십시오. 그림에 제시된 것처럼 씰링캡 (27) 의 배터리를 캡에 끼우십시오. 씰링캡을 캡 위로 밀어 캡이 맞물려 끼워지고 산업용 내시경의 손잡이에 나란히 위치하도록 하십시오.

배터리를 분리하려면 씰링캡 (27) 의 잠금해제 버튼 (18) 을 누른 뒤 씰링캡을 빼내십시오. 안쪽에 있는 캡 (26) 을 슬롯 (28) 에서 분리하여 빼내십시오.

모든 배터리는 항상 동시에 교체하십시오. 한 제조사의 용량이 동일한 배터리로만 사용하십시오.

- 오랜 기간 사용하지 않을 경우 산업용 내시경의 배터리를 빼두십시오. 배터리는 오래 두면 부식되고 방전될 수 있습니다.

## 충전용 배터리를 이용한 작동(그림 B 참조)

- 기술자료에 기재되어 있는 충전기만 사용하십시오. 산업용 내시경에 사용된 리튬이온 배터리에는 해당 충전기만 사용할 수 있습니다.

지침: 산업용 내시경에 적합하지 않은 배터리를 사용하면 산업용 내시경에 기능 장애가 생겨 기기가 손상될 수 있습니다.

지침: 배터리는 일부 충전되어 공급됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

리튬이온 배터리는 항상 충전할 수 있으며, 이로 인해 수명이 단축되지 않습니다. 충전을 하다 중간에 중지해도 배터리가 손상되지 않습니다‌.

충전된 배터리 (17) 를 슬롯 (28) 에 삽입하려면, 배터리가 맞물려 끼워지고 산업용 내시경의 손잡이에 나란히 위치할 때까지 밀어 넣으십시오.

배터리 (17) 를 분리하려면, 잠금해제 버튼 (18) 을 누르고 배터리를 슬롯 (28) 에서 빼내십시오. 무리하게 힘을 가하지 마십시오.