# ข้อมูลทางเทคนิค

กล้องตรวจจับดิจิตอล |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด
กับแบตเตอรี่แพ็ค | V= | 10.8/12
มีแบตเตอรี่ | V= | 6
แบตเตอรี่ (อัลคาไลน์-แมงกานีส) |  | 4 × 1.5 V LR6 (AA)
ความชื้นสัมพัทธ์ | % | 5–95A)
ความยาวของสายกล้อง | ม. | 1.2
รัศมีการดัดสายกล้องที่เล็กที่สุด | มม. | 25
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกล้อง | มม. | 8.5
ความละเอียดของหน้าจอ |  | 320 × 240
ระยะเวลาทำงาน ประมาณ | ชม. | 2B)/6C)
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 0.64
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | มม. | 217 × 90 × 49
สภาวะแวดล้อม
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานD) | °C | –10 ... +50
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อเก็บรักษาโดยไม่มีแบตเตอรี่ | °C | –20 ... +70
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อเก็บรักษาโดยมีแบตเตอรี่ | °C | –20 ... +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 12...

A)

  ปราศจากการควบแน่น

B)

  มีแบตเตอรี่

C)

  พร้อมแบตเตอรี่โดยที่ความสว่าง 100% ของไฟในหัวกล้อง

D)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C