# الإمداد بالطاقة

يمكن تشغيل كاميرا الفحص إما باستخدام البطاريات المتوافرة بالأسواق أو بمركم أيونات الليثيوم من Bosch.

## التشغيل باستخدام مهايئ البطارية (انظر الصورة A)

يتم إدخال البطاريات في مهايئ البطاريات.

- مهايئ البطارية مخصص للاستخدام في كاميرات الفحص من Bosch ولا يجوز استخدامه مع العدد الكهربائية.

لغرض تركيب البطاريات أدخل الجراب (26) الخاص بمهايئ البطارية في التجويف (28). ضع البطاريات تبعا للصورة الموجودة على غطاء الحماية (27) في الجراب. قم بتركيب غطاء الحماية على الجراب، حتى يثبت بشكل ملموس ويتساطح مع مقبض كاميرا الفحص.

لغرض إخراج البطاريات اضغط على أزرار التحرير (18) الخاصة بغطاء الحماية (27) واسحب غطاء الحماية. اسحب الجراب الموجود بالداخل (26) إلى خارج التجويف (28).

قم بتغيير كل البطاريات في نفس الوقت. اقتصر على استخدام البطاريات من نفس النوع والقدرة.

- أخرج البطاريات من كاميرا الفحص في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة نسبيا. البطاريات يمكن أن تصدأ وتفرغ شحنتها ذاتيا في حالة تخزينها لفترة طويلة نسبيا.

## التشغيل باستخدام المركم (انظر الصورة B)

- اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. فأجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوائمة مع مراكم أيونات الليثيوم القابل للاستخدام في كاميرا الفحص الخاصة بك.

ملحوظة: استخدام مراكم غير مناسبة لكاميرا الفحص، يمكن أن يؤدي إلى حدوث اختلالات وظيفية أو إلى إلحاق الضرر بكاميرا الفحص.

ملحوظة: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم بشكل كامل قبل الاستعمال الأول.

يمكن أن يتم شحن مركم أيونات اللويثيوم في أي وقت، دون أن يقلل ذلك من فترة صلاحيته. لا يتسبب قطع عملية الشحن في الإضرار بالمركم.

لغرض إدخال المركم المشحون (17) أدخله في التجويف (28) إلى أن يثبت بشكل ملموس ويتساطح مع مقبض كاميرا الفحص.

لغرض إخراج المركم (17) اضغط على أزرار التحرير (18) واسحب المركم من الفتحة (28). لا تستخدم القوة أثناء ذلك.