# Tekniset tiedot

Digitaalinen tarkastuskamera |  | GIC 120 C
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 B41 2..‎‎‎‎
Nimellinen jännite
akulla | V= | 10,8/12
paristoilla | V= | 6
Paristot (alkali-mangaani) |  | 4 × 1,5 V LR6 (AA)
Suhteellinen ilmankosteus | % | 5–95A)
Kamerakaapelin pituus | m | 1,2
Kamerakaapelin pienin taivutussäde | mm | 25
Kamerapään halkaisija | mm | 8,5
Näytön tarkkuus |  | 320 × 240
Käyttöaika n. | h | 2B)/6C)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 0,64
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | mm | 217 × 90 × 49
Ympäristön olosuhteet
suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
sallittu ympäristön lämpötila käytön aikanaD) | °C | –10...+50
sallittu ympäristön lämpötila säilytyksessä ilman akkua | °C | –20...+70
sallittu ympäristön lämpötila säilytyksessä akun kanssa | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 10,8V... GBA 12V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 12...

A)

  Ilman kondensoitunutta vettä

B)

  paristoilla

C)

  akun kanssa ja kamerapään valaisimen 100 %:n kirkkaudella

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C