# Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van de inspectiecamera op de pagina’s met afbeeldingen.

(1) | Handtoestel
(2) | Toets vergroting
(3) | Aan/uit-toets
(4) | Toets galerij/instellingen (niveau 1) Toets OK/wissen (niveau 2)
(5) | Toets Up is Up™ (niveau 1) Toets om vooruit te bladeren (niveau 2)
(6) | Ontspanner voor foto- of video-opname of video afspelen (galerijmodus)
(7) | Toets verlichting/helderheid (niveau 1) Toets om achteruit te bladeren (niveau 2)
(8) | Toets om tussen foto- of videomodus om te schakelen (niveau 1) Toets vorige (niveau 2)
(9) | Display
(10) | Bovenste afdekking
(11) | Sleuf voor Micro-SD-kaart
(12) | Aansluiting voor Micro-USB-kabel
(13) | Camerakabel
(14) | Camerakop
(15) | Lamp in camerakop
(16) | Cameralens
(17) | AccuA)
(18) | Ontgrendelingstoets
(19) | Micro-USB-kabel
(20) | Micro-SD-kaart
(21) | Camera-aansluiting
(22) | Vergrendeling camerakabel
(23) | Magneet
(24) | Haak
(25) | Spiegel
(26) | Huls batterijadapter
(27) | Afsluitkap batterijadapter
(28) | Schacht

A)

  Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

## Aanduidingselementen (keuze)

(a) | Ingestelde foto- of videomodus
(b) | Statusbalk
(c) | Ingestelde vergroting
(d) | Ingestelde verlichting/helderheid
(e) | Laadtoestand accu/batterijen
(f) | Symbool voor omschakeling tussen foto- of videomodus
(g) | Symbool voor galerijmodus/modus instellingen
(h) | Omschakeling kleurweergave/zwart-wit-weergave
(i) | Instelling helderheid van het display
(j) | Instelling datum/tijd
(k) | Instelling tijdsduur van de automatische uitschakeling (auto-off-functie)
(l) | Instelling verlichtingsduur van het display
(m) | Huidige geheugenbezetting van de Micro-SD-kaart