# 安全规章

必须阅读并遵守所有说明。如果不按照提供的说明使用检测摄像机，可能会影响集成在检测摄像机中的保护功能。请妥善保存这些说明。

- 仅允许由具备资质的专业人员使用原装备件修理检测摄像机。从而确保检测摄像机的安全性。

- 不得在含有易燃液体、气体或粉尘的易爆环境中使用检测摄像机。检测摄像机内可能产生能点燃粉尘和气体的火花。

- 对检测摄像机执行任何作业（例如安装、维护等）以及在运输和仓储充电电池灯之前，都应将充电电池从检测摄像机中取出。

- 如果较长时间不使用，应将电池从检测摄像机中取出。在长时间存放的情况下，电池可能会腐蚀以及自行放电。

- 不得将光束对准人或动物，也请勿直视光束，即使和光束相距甚远也不可以做上述动作。

- 在使用检测摄像机之前请检查工作区域。检测摄像机的部件不得接触电线、活动性部件或化学物质。断开工作区域内排布的电线电路。这些二措施将减小爆炸、电击和财物损失风险。

- 如果工作区域内存在有害健康的物质，请穿戴合适的个人防护装备，例如护目镜、防护手套或呼吸防护面具。下水道或类似区域中可能有毒性、传染性、腐蚀性或对健康具有其他威胁的固态、液态或气态物质。

- 当您在包含有害健康的物质的区域内工作时，请格外注意保持洁净。在工作期间请勿饮食。请避免接触有害健康的物质，在工作结束后请用热肥皂水清洁双手和可能接触到这些物质的其他身体部位。由此可以降低健康风险。

- 使用检测摄像机时请勿站在水中。在水中工作存在发生电击的危险。

- 切勿打开充电电池。可能造成短路。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 如果充电电池使用不当或者损坏，可能会有易燃的电解液从充电电池中流出。避免与之接触。 如果意外碰到，用水冲洗。 如果电解液碰到眼睛，还要寻求医疗帮助。 从充电电池流出的液体会刺激或灼伤皮肤。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。

- 只能将此充电电池用在制造商的产品中。 这样才能确保充电电池不会过载。

- 请只用制造商推荐的充电器充电。不可以使用针对某些特定蓄电池的充电器，为其它的蓄电池充电，可能引起火灾。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。

| 不要将磁性附件靠近植入物和其他医疗设备，例如心脏起搏器或胰岛素泵。 附件的磁性会产生磁场，这可能对植入物或医疗设备的功能产生不利影响。

- 让磁性附件远离磁性数据媒体和对磁性敏感的设备。附件的磁性作用可能会导致不可逆的数据丢失。